[Information]
; (Latest Translator, First Translator, Second Translator ...)
TRANSLATOR=LUKISO2, Mr.
VERSION=8.0.0

[Language]
LANGUAGE=Česky
CHARACTER_CODE=Unicode (UTF-16, LE, w/ BOM)
LOCALE_ID=0x0405

[Url]
WIKIPEDIA_SMART=https://cz.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T.

[Menu]
FILE=&Soubor
CUSTOMIZE=&Přizpůsobit
EXIT=&Konec
EDIT=&Úpravy
COPY=&Kopírovat
FUNCTION=F&unkce
HIDE_SMART_INFO=Skrýt info o &S.M.A.R.T
HIDE_SERIAL_NUMBER=Skrýt sériové čís&lo
SHOW_DRIVE_LETTER=Zobrazit písmeno &oddílu
ADVANCED_DISK_SEARCH=Pokročilé &vyhledávání na disku
EVENT_LOG=Záznam &udalostí
AAM_APM_CONTROL=Ovládání hlučnosti/spotřeby disku
AUTO_AAM_APM_ADAPTION=Automatické přizpůsobení hlučnosti/spotřeby disku
RESIDENT=Rez&identnost
STARTUP=&Spouštění
OPEN_DISK_MANAGEMENT=Otevřít "&Správu disků"
OPEN_DEVICE_MANAGER=Otevřít "Správce &zařízení"
ADVANCED_FEATURE=Pokročilá n&astavení
REFRESH=O&bnovit
RESCAN=Znovu zk&ontrolovat
DISABLE=&Zablokovat
AUTO_REFRESH=Automatické o&bnovení
AUTO_REFRESH_TARGET=Automatické obnovení a výběr
AUTO_REFRESH_TARGET_ALL_DISK=Automatické obnovení - Vy&brat všechny disky
AUTO_REFRESH_UNTARGET_ALL_DISK=Automatické obnovení - &Nevybrat žádné disky
WAIT_TIME_AT_STARTUP=Doba &čekání při spuštění
GRAPH=&Graf
THEME=&Téma
DISK=&Disk
HELP=&Nápověda
HELP_WEB=&Nápověda [Web]
HELP_ABOUT=&O programu CrystalDiskInfo
HELP_ABOUT_SMART=O technologii &S.M.A.R.T. (Wikipedia) [Web]
LANGUAGE=&Jazyk
ITEM=&Položka
TEMPERATURE_TYPE=Typ &teploty
CELSIUS=ve stupních Celsia (°C)
FAHRENHEIT=ve stupních Fahrenheita (°F)
HEALTH_STATUS_SETTING=Nastavení &stavu disku

;Graph
OPTION=&Nastavení
LEGEND_POSITION=&Umístění legendy
NORTH_WEST=&Severo-západ
NORTH_EAST=&Jiho-východ
SOUTH_WEST=Jiho-&západ
SOUTH_EAST=Jiho-&východ
MAX_PLOT_POINT=&Max Plot Point
TIME_FORMAT=Formát &času
PAINT_WEEKEND=Stínovat víkend
ALL=&Všechny

;2.7.0
COPY_OPTION=Nastavení kopírování
RESIDENT_STYLE=Způsob rezidentnosti
MINIMIZE=Minimalizovat
HIDE=Skrýt

;3.0.0
ZOOM=&Zvětšení
AUTO=&Auto
ATTRIBUTE=&Atribut

;3.5.0
ASCII_VIEW=Zobrazení ASCII
AUTO_DTECTION=Auto Detekce
SECOND=sek.
MINUTE=min.
HOUR=hod.

:3.9.4
WORKAROUND=Obpracování

;4.0.0
ALERT_MAIL=Upozorňení mailem
MAIL_SETTINGS=Nastavení mailu
SMART_IN_ENGLISH=S.M.A.R.T. vždy Anglicky
FONT_SETTING=Nastavení písma

;5.0.0
ALERT_FEATURES=N&astavení Upozornění
ALARM_HISTORY=Historie Upozornění
ALERT_SOUND=Zvuk Upozornění
SOUND_SETTINGS=Nastavení zvuku
GADGET_SUPPORT=Nastavení Strojku
INSTALL_GADGET=Stáhnout Strojek
ENABLE_AUTO=Zapnout (Auto-Detekce)
ENABLE_ALL=Zapnout (Všechny Disky)
ENABLE_RAID=Zapnout (Pouze RAIDy)

;6.0.0
HIDE_NO_SMART_DISK=Schovat Ne S.M.A.R.T. Disky
GREEN_MODE=&Zelená verze

;8.6.0
SAVE_TEXT=Save (&text)
SAVE_IMAGE=&Save (image)

;9.0.0
DRIVE_SORT_METHOD=Drive Sort Method
PHYSICAL_DRIVE_ID=Physical Drive ID
DRIVE_LETTER=Drive Letter

;9.2.0
VOICE=Voice

;9.3.0
STARTUP_VOICE=Startup Voice

;9.5.0
HIDE_RAID_VOLUME=Hide &RAID Volume
[TrayMenu]
EXIT=Ukončit
REFRESH=Obnovit
RESCAN=Zkontrolovat znovu
ENABLE=Zapnout
DISABLE=Vypnout
ENABLE_ALL=Zapnout vše
DISABLE_ALL=Vypnout vše
AUTO_REFRESH=Automatické obnovení
AUTO_REFRESH_TARGET=Automatické obnovení cíle
AUTO_REFRESH_TARGET_ALL_DISK=Automatické obnovení - vybrat všechny disky
AUTO_REFRESH_UNTARGET_ALL_DISK=Automatické obnovenie - nevybrat všechny disky
ALARM_SETTING_TEMPERATURE=Nastavení alarmu - teplota
ALARM_SETTING_HEALTH_STATUS=Nastavení alarmu - stav disku
SHOW_MAIN_WINDOW=Zobrazit hlavní okno
SHOW_TEMPERATURE_ICON=Zobrazit ikonu teploty
SHOW_ALL_TEMPERATURE_ICON=Zobrazit všechny ikony teploty
HIDE_ALL_TEMPERATURE_ICON=Skrýt všechny ikony teploty
COLLECTIVE_SETTING=Celkové nastavení
GRAPH=Graf
;Added 3.0
SHOW_TEMPERATURE_ICON_ONLY=Pouze zobrazit ikonu teploty

[DiskStatus]
GOOD=Dobrý
CAUTION=Pozor
BAD=Špatný
UNKNOWN=Neznámý
DISK=Disk

[Dialog]
LIST_ID=ID
LIST_CURRENT=Současná hodnota
LIST_WORST=Nejhorší hodnota
LIST_THRESHOLD=Hraniční hodnota
LIST_RAW_VALUES=Hodnoty RAW
;LIST_DESCRIPTION=Popis
LIST_ATTRIBUTE_NAME=Název parametru

FIRMWARE=Firmware
SERIAL_NUMBER=Sériové číslo
INTERFACE=Rozhraní
STANDARD=Standard
TRANSFER_MODE=Přenosový režim
BUFFER_SIZE=Vyrovnávací paměť
NV_CACHE_SIZE=Paměť NV
ROTATION_RATE=Rychlost otáčení
TEMPERATURE=Teplota :
POWER_ON_HOURS=Zapnuto hodin
POWER_ON_COUNT=Počet zapnutí
DRIVE_LETTER=Písmena oddílů
FEATURE=Podporované funkce
HEALTH_STATUS=Stav disku :

UNKNOWN=Neznámy údaj
POWER_ON_COUNT_UNIT=krát
POWER_ON_HOURS_UNIT=hodin
POWER_ON_DAYS_UNIT=dnů

;4.3
TOTAL_HOST_WRITES=Celkový Zápis
TOTAL_HOST_READS=Celkový Čtení
TOTAL_NAND_WRITES=Celkový NAND zápis

;4.5
WEAR_LEVELING_COUNT=Počet Distribucí Opotřebování

;6.1
CURRENT_MODE_SUPPORTED_MODE=Aktuální režim | Podporovaný Režim
MAJOR_VERSION_MINOR_VERSION=Hlavní Verze | Vedlejší Verze

[Message]
DETECT_UNIT_POWER_ON_HOURS=Zjištování oddílů a jejich "Hodin činnosti" (zjišťování trvá až 130 sekund)
DETECT_DISK=Detekuje se disk
PLEASE_ENABLE_WMI=Prosím zapni součást WMI (Windows Management Instrumentation)
PLEASE_RESTART_THIS_APPLICATION=Chceš-li změnit vzhled programu, restartuj ho.
DISK_NOT_FOUND=Disk nenalezen

[Alarm]
ALARM_TEMPERATURE=Alarm - teplota
ALARM_HEALTH_STATUS=Alarm - stav disku
DEGRADATION=Degradace
RECOVERY=Obnova
;3.5.0
INFO_HEALTH_STATUS=Info - Status Zdraví

[Graph]
PLEASE_SELECT_ITEM=Vyber položku
ACTUAL_VALUE=Aktuální hodnota (prvotní)
NORMALIZED_VALUE=Normalizovaná hodnota (současná)
ALL_ON=Vše zapnuté
ALL_OFF=Vše vypnuté
RESET=Obnovit

[Customize]
LINE_COLOR=Barva čáry
BACKGROUND_IMAGE=Obrázek na pozadí
SUPPORTED_IMAGE_FORMAT=Podporovaný formát obrázku
ALL_FILES=Všechny soubory

;5.0.0
SUPPORTED_SOUND_FORMAT=Podporovaný Zvukový Formát

[AamApm]
AAM_LOW=<- Potichu (80h)
AAM_HIGH=Výkon (FEh) ->
AAM_RECOMMEND=Doporučená hodnota
APM_LOW=<- Min. energie (01h)
APM_HIGH=Výkon (FEh) ->
;3.5.0
AUTOMATIC_ACOUSTIC_MANAGEMENT=Automatický Akustický Menežr (AAM)
ADVANCED_POWER_MANAGEMENT=Pokročilé Řízení Proudu (APM)

[WindowTitle]
ABOUT=O programu CrystalDiskInfo
GRAPH=Graf
CUSTOMIZE=Přizpůsobit
VERSION_INFORMATION=Informace o verzi
AAM_APM_CONTROL=Ovládání AAM/APM
HEALTH_STATUS_SETTING=Nastavení stavu disku

;5.0.0
ALARM_HISTORY=Historie Upozornění
SOUND_SETTINGS=Nastavení Zvuku

;5.1.0
FONT_SETTING=Nastavení písma

[HealthStatus]
THRESHOLD_OF_CAUTION=Hranice upozorňování
APPLY=Použít
DEFAULT=Výchozí

[Smart]
UNKNOWN=Neznámý
VENDOR_SPECIFIC=Specifický pro výrobce
01= Počet chyb čtení 
02= Průchodnost disku 
03= Čas na roztočení ploten 
04= Počet spuštění/zastavení 
05= Počet přemapovaných sektorů
06= Počet dosáhnutí konce při čtení 
07= Počet chybných hledání 
08= Čas potřebný na vyhledání 
09= Hodin v činnosti 
0A= Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten 
0B= Počet pokusů o překalibrování 
0C= Počet cyklů zapnutí zařízení 
0D= Počet pokusů o softvérové opravení chyb při čtení programů z disku 
B8=Ukončovacích chyb
BB=Ohlášeno neopravitelných chyb
BC=Časový limit příkazu
BD=Vysoká rychlost zápisu
BE= Teplota toku vzduchu 
BF= Počet udalostí zaznamenaných otřesovým senzorem 
C0= Počet vypnutí disku 
C1= Počet cyklů načítání/vymazání 
C2= Teplota 
C3= Počet oprav chybného čtení 
C4= Počet udalostí s číslem realokování sektorů 
C5= Počet podezřelých sektorů
C6= Počet neopravitelných sektorů
C7= Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA 
C8= Počet chyb při zápisu sektorů 
C9= Počet chyb při čtení programů z disku 
CA= Počet chyb při směrování údajů 
CB= Počet chyb v kódech na opravu chyb
CC= Počet softvérově opravených chyb v opravných kódech 
CD= Počet chyb způsobených vysokou teplotou 
CE= Výška pohybu hlaviček nad diskem 
CF= Množství napětí potřebného na roztočení disku 
D0= Počet vyslaných impulzů na roztočení disku při nedostatečném napájení
D1= Výkon při vyhledávaní na disku při interních testech disku 
D3= Počet vibrací při čtení 
D4= Počet otřesů při zápisu 
DC= Posunutí disku vůči ose 
DD= Počet udalostí zaznamenaných otřesovým senzorem 
DE= Počet hodin zalažení budoucího mechanismu magnetických hlav 
DF= Zatížení budiče magnetických hlav způsobené opakovanými úkony 
E0= Zatížení budiče magnetických hlav způsobené napětím mechanických částí 
E1= Počet cyklů načítání/vymazání 
E2= Celkový čas zatížení budiče magnetických hlav 
E3= Počet zvýšení točivého momentu 
E4= Počet zasunutí hlaviček disku 
E6= Zesílené chvění hlaviček 
E7= Teplota 
F0= Čas nastavování hlaviček - v hodinách 
FA= Počet chyb po dobu čtení z disku 
FE=Ochrana proti pádu

;Updated 5.4.0
F1=Celkový zápis
F2=Celkový čtení

;Updated 9.5.0
17=Helium Condition Lower
18=Helium Condition Upper
1B=MAMR Health Monitor

[SmartSsd]
01= Počet chyb čtení 
02= Průchodnost disku 
03= Čas na roztočení ploten 
04= Počet spuštění/zastavení 
05= Počet přemapovaných sektorů
06= Počet dosáhnutí konce při čtení 
07= Počet chybných hledání 
08= Čas potřebný na vyhledání 
09= Hodin v činnosti 
0A= Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten 
0B= Počet pokusů o překalibrování 
0C= Počet cyklů zapnutí zařízení 
0D= Počet pokusů o softvérové opravení chyb při čtení programů z disku 
C0=Počet nebezpečných vypnutí
C2= Teplota 
C4= Počet udalostí s číslem realokování sektorů 
C5= Počet podezřelých sektorů
C6= Počet neopravitelných sektorů
; CrystalDiskInfo assign
FF=Zbývající životnost

;Updated 5.4.0
F1=Celkový zápis
F2=Celkový čtení

[SmartMtron]
BB=Celkem smazáno

[SmartIndilinx]
01=Počet chyb čtení
09=Zapnuto hodin
0C=Počet pracovních cyklů
B8=Výchozí počet vadných bloků
C2=Teplota
C3=Počet selhání bloků programu
C4=Počet selhnání výmazu bloků
C5=Počet selhání čtení bloků
C6=Souhrnný počet sektorů čtení
C7=Souhrnný počet sektorů zápisu
C8=Souhrnný počet příkazů čtení
C9=Souhrnný počet příkazů zápisu
CA=Souhrnný počet chybných bitů z flashe
CB=Souhrnný počet sektorů čtení s opravitelnými chybami bitů
CC=Vadný blok plný znaků					  
CD=Maximum PE počet údajů
CE=Minimum počet mazání
CF=Maximum počet mazání
D0=Průměrný počet mazání
D1=Zbývající život disku

[SmartJMicron60x]
09=Zapnuto hodin
0C=Počet cyklů zapnutí zařízení
C2=Teplota
E5=Zastavení systému ID, Flash ID
E8=Info o verzi firmware 
E9=Záznam selhnání ECC 
EA=Průměrný počet mazání, Max počet mazání
EB=Dobrý počet bloků, počet bloků systému

[SmartIntel]
03=Čas na roztočení ploten
04=Počet spuštění/zastavení
05=Počet přemapovaných sektorů
09=Zapnuto hodin
0C=Počet cyklů zapnutí zařízení
C0=Počet nebezpečných vypnutí
E1=Zápisů
E8=Dostupný vyhrazený prostor
E9=Mediální indikátor poruch
B8=Počet konec-konec chyb

;Updated 4.1
AA=Zbývající vyhrazený prostor
AB=Počet pádů
AC=Počet selhaných smazání
BB=Počet neopravitelných chyb

;Updated 4.3
AE=Neočekávaná ztráta napájení
E2=Časované opotřebení média
E3=Poměr časového pracovního vytížení hostitele čtení/zápis
E4=Časovaný časovač pracovní zátěže
F1=Celkem zapsáno LBA
F2=Celkem LBA čtení
F9=Celkem zápisů NAND

;Updated 5.5.0
B7=Počet posunutí SATA
BE=Teplota
C7=Počet chyb CRC

;Updated 5.6.1
AF=Selhání ochrany proti ztrátě napájení
C2=Teplota
C5=Počet čekajících sektorů

;Added 6.6.0
EA=Stav tepelného zpomalení

;[SmartIntel] ;Preliminary Support (3.0)
;04=Počet Začátků/Konců
;05=Počet přemapovaných sektorů
;09=Zapnuto hodin
;0C=Počet cyklů zapnutí zařízení
;C2=Teplota
;E1=Zápis LBA
;E8=Dostupný vyhrazený prostor
;E9=Mediální indikátor poruch
;B8=Konečný počet chyb neporušenosti dat

[SmartSamsung]
05=Počet přerozdělených sektorů
09=Hodiny zapnutí
0C=Počet zapnutí
AF=Počet chyb programu (čip)
B0=Počet chyb při mazání (čip)
B1=Počet opotřebení
B2=Počet použitých rezervovaných bloků (čip)
B3=Počet použitých rezervovaných bloků (celkem)
B4=Počet nevyužitých rezervovaných bloků (celkem)
B5=Počet selhání programu (celkem)
B6=Počet chyb při mazání (celkem)
B7=Chybný běhový blok (celkem)
BB=Počet neopravitelných chyb
BE=Teplota proudění vzduchu
C2=Teplota
C3=ECC míra chyb
C6=Počet neopravitelných chyb offline
C7=Počet chyb CRC
C9=Stav Super capu
CA=Stav režimu SSD
EB=Počet obnovení POR
F1=Celkem zapsáno LBA
F2=Celkem LBA čtení

;Added 6.6
AA=Počet nevyužitých rezervovaných bloků (čip)
AB=Počet chyb programu (čip)
AC=Počet chyb při mazání (čip)
AD=Počet vyrovnání opotřebení
AE=Neočekávaný počet ztrát napájení
B8=Detekce chyb
E9=Normalizované opotřebení média

[SmartSandForce] ;Updated (3.7.0)
01=Míra chybovosti čtení RAW
05=Počet bloků v důchodu
09=Hodiny zapnutí
0C=Počet cyklů napájení
0D=Míra chybovosti čtení softwarem
64=Vymazány gigabajty
AA=Počet rezervních bloků
AB=Počet selhání programu
AC=Počet chyb při mazání
AE=Neočekávaný počet ztrát napájení
B1=Rozdíl v rozsahu opotřebení
B5=Počet selhání programu
B6=Počet chyb při mazání
B8=Chyby kódu hlášení I/O chyb
BB=Nahlášené neopravitelné chyby
C2=Teplota
C3=Počet neopravitelných chyb ECC za běhu
C4=Počet událostí přerozdělení
C6=Neopravitelný počet sektorů
C7=Počet chyb SATA R-Errors (CRC)
C9=Neopravitelná míra chyb softwarového čtení
CC=Měkká míra korekce ECC
E6=Stav křivky životnosti
E7=Životnost SSD
E8=Rezervované místo k dispozici
EB=SuperCap health
F1=Doživotní zápisy z hostitele
F2=Doživotní čtení z hostitele

[SmartJMicron61x] ;Added (3.9)
01=Míra chyb čtení
02=Výkon propustnosti
03=Čas otočení
05=Počet přerozdělených sektorů
07=Rychlost hledání chyb
08=Vyhledat časový výkon
09=Hodiny zapnutí
0A=Počet opakování otočení
0C=Počet cyklů napájení
A8=Počet chyb SATA PHY
AF=Chybný počet tabulky clusterů (ECC Fail Count)
C0=Neočekávaný počet ztrát napájení
C2=Teplota
C5=Aktuální počet čekajících sektorů
AA=Chybný počet bloků
AD=Počet vymazání

[SmartMicron] ;Added 4.0.0/ Updated 6.6.0
; RAIN = Nadbytečná soustava samostatných NANDů
01=Míra chybovosti čtení RAW
05=Přerozdělené bloky NAND
09=Hodiny napájení
0C=Počet cyklů napájení
0D=Míra měkkých chyb
0E=Kapacita zařízení (NAND)
0F=Uživatelská kapacita
10=Volné bloky k dispozici
11=Zbývající náhradní bloky
64=Celkový počet vymazání
AA=Počet rezervovaných bloků
AB=Počet selhání programu
AC=Počet chyb při mazání
AD=Průměrný počet vymazání bloku
AE=Neočekávaný počet ztrát napájení
B4=Nevyužité rezervní bloky NAND
B5=Počet nezařazených přístupů
B7=Zpětný posun rozhraní SATA
B8=Počet korekcí chyb
BB=Nahlášené neopravitelné chyby
BC=Počet vypršení časového limitu příkazu
BD=Počet chybných bloků ve výrobě
C2=Teplota
C3=Kumulativní počet korekcí ECC bitů
C4=Počet událostí přerozdělení
C5=Aktuální počet čekajících sektorů
C6=Inteligentní offline skenování Počet neopravitelných chyb
C7=Míra chyb CRC Ultra DMA
CA=Procento využité doby života
CE=Míra chyb při zápisu
D2=Počet úspěšných obnovení RAIN
EA=Celkem přečtených bajtů
F2=Průběh ochrany proti zápisu
F3=Opravené ECC bity
F4=Kumulativní prahové události dle ECC
F5=Kumulativní stránky NAND programu
F6=Celkový počet zápisů hostitelského sektoru
F7=Počet stránek programu hostitele
F8=Počet stránek programu na pozadí

[SmartMicronMU02] ;Updated 6.6.0
; RAIN = Nadbytečná soustava samostatných NANDů
01=Míra chybovosti čtení RAW
05=Počet přerozdělených sektorů
09=Hodiny zapnutí
0C=Počet cyklů napájení
0D=Míra měkkých chyb
0E=Kapacita zařízení (NAND)
0F=Uživatelská kapacita
10=Volné bloky k dispozici
11=Zbývající náhradní bloky
64=Celkový počet vymazání
AA=Počet rezervovaných bloků
AB=Počet selhání programu
AC=Počet chyb při mazání
AD=Průměrný počet vymazání bloku
AE=Neočekávaný počet ztrát napájení
B4=Nevyužité rezervní bloky NAND
B7=Zpětný posun rozhraní SATA
B8=Počet korekcí chyb
BB=Nahlášené neopravitelné chyby
BC=Počet vypršení časového limitu příkazu
BD=Počet chybných bloků ve výrobě
C2=Teplota
C3=Kumulativní počet korekcí ECC bitů
C4=Počet událostí přerozdělení
C5=Aktuální počet čekajících sektorů
C6=Inteligentní offline skenování Počet neopravitelných chyb
C7=Míra chyb CRC Ultra DMA
CA=Procento využité doby života
CE=Míra chyb při zápisu
D2=Počet úspěšných obnovení RAIN
EA=Celkem přečtených bajtů
F3=Opravené ECC bity
F4=Kumulativní prahové události dle ECC
F5=Kumulativní stránky NAND programu
F6=Celkový počet zápisů hostitelského sektoru
F7=Počet stránek programu hostitele
F8=Počet stránek programu na pozadí

; Updated 6.6.0
A0=Neopravitelný počet sektorů
A1=Platné náhradní bloky
A3=Počáteční neplatné bloky
94=Celkový počet vymazání SLC
95=Maximální počet vymazání SLC
96=Minimální počet vymazání SLC
97=Průměrný počet vymazání SLC
A4=Celkový počet smazání TLC
A5=Maximální počet vymazání TLC
A6=Minimální počet vymazání TLC
A7=Průměrný počet vymazání TLC
A9=Zbývající doba života v procentech
B5=Počet selhání programu
B6=Počet chyb při mazání
C0=Power-off Retract Count
E8=Rezervované místo k dispozici
F1=Celkem LBA Write
F2=Celkem čtení LBA
F5=Celkový počet zápisů TLC
F6=Celkový počet zápisů SLC
F7=Počet obnovení RAIDu

[SmartOcz] ;Added (4.5)
01=Míra chybovosti čtení RAW
03=Čas spinningu
04=Počet spuštění zastavení
05=Počet přerozdělených sektorů
09=Hodiny zapnutí
0C=Počet cyklů napájení
C2=Teplota
E8=Celkový počet oborů zápisu
E9=Zbývající životnost

; Added 6.6.0
64=Celkem smazaných bloků
A7=SSD ochranný režim
A8=Počet chyb SATA PHY
A9=Chybný počet bloků
AD=Počet vymazání
B8=Počet chybných bloků ve výrobě
C0=Neočekávaný počet ztrát napájení
CA=Celkový počet opravených bitů
CD=Maximální počet hodnocených PE
CE=Minimální počet vymazání
CF=Maximální počet vymazání
D3=Počet neopravitelných chyb SATA
D4=Čtení stránek NAND během opakování
D5=Jednoduché pokusy o opakování čtení
D6=Adaptivní pokusy o opakování čtení
DD=Neopravitelné chyby vnitřní cesty dat
DE=Počet obnovení RAIDu
E6=Ochrana proti ztrátě napájení
FB=Počet čtení NAND

;Updated 6.7.0
F1=Celkový zápis
F2=Celkový čtení

[SmartPlextor] ;Added (5.1.0)/Updated (5.4.0)
01=Míra chyb čtení
05=Počet přerozdělených sektorů
09=Hodiny zapnutí
0C=Počet cyklů napájení
C0=Nebezpečný počet vypnutí
C2=Temperatoure
C4=Počet událostí přerozdělení
C6=Neopravitelný počet sektorů
F1=Celkový zápis
F2=Celkový čtení

;Updated (5.4.0)
B1=Počet opotřebení
B2=Počet použitých rezervovaných bloků (nejhorší případ)
B5=Počet selhání programu (celkem)
B6=Počet chyb při mazání (celkem)
BB=Počet neopravitelných chyb
C7=Počet chyb Ultra CRC
E8=Rezervované místo k dispozici

;Added 6.2.0
AA=Grown Bad Blocks
AB=Počet selhání programu (celkem)
AC=Počet chyb při mazání (celkem)
AD=Průměrný počet programů/mazání (celkem)
AE=Neočekávaný počet ztrát napájení
AF=Počet selhání programu (nejhorší případ)
B0=Počet chyb při mazání (nejhorší případ)
B3=Počet použitých rezervovaných bloků (celkem)
B4=Počet nevyužitých rezervovaných bloků (celkem)
B7=Posun rozhraní SATA dolů
B8=Opravené chyby dat od konce ke konci
BC=Vypršení časového limitu příkazu
C3=ECC frekvence
E9=NAND GB zapsáno

[SmartSanDisk] ;Added (5.2.0)
05=Počet bloků v důchodu
09=Hodiny zapnutí
0C=Počet cyklů napájení
AA=Počet rezervních bloků
AB=Počet selhání programu
AC=Počet chyb při mazání
AE=Neočekávaný počet ztrát napájení
BB=Nahlášené neopravitelné chyby
C2=Teplota
E8=Zbývající život
F1=Celkový zápis
F2=Celkový čtení

[SmartOczVector] ;Added (5.3.0)
05=Kumulované špatné běhové bloky
09=Počet hodin zapnutí
0C=Počet cyklů napájení
AB=Počet dostupných nadzásobených bloků
AE=Počet cyklů napájení (neplánováno)
BB=Celkový počet neopravitelných čtení NAND
C2=Temperatoure
C3=Celkový počet chyb v programování
C4=Celkový počet chyb při mazání
C5=Celkový počet chyb čtení (neopravitelný)
C6=Hostitelské čtení
C7=Zápisy hostitelů
D0=Průměrný počet vymazání
D2=Počet chyb SATA CRC
E9=Zbývající život
F9=Celkový počet programů NAND

;Updated 5.5.0
F1=Celkový zápis
F2=Celkový čtení

;Updated 6.6.0
64=Celkem smazaných bloků
B8=Celkový počet chybných bloků ve výrobě
CA=Celkový počet opravených bitů čtení
CD=Max. hodnocený počet PE
CE=Minimální počet vymazání
CF=Maximální počet vymazání
D4=Celkový počet čtení NAND stránek vyžadujících opakované čtení
D5=Celkový počet pokusů o opakování jednoduchého čtení
D6=Celkový počet pokusů o opakování adaptivního čtení
DD=Neopravitelné chyby ochrany vnitřní cesty dat
DE=Počet obnovení RAIDu
E0=V záruce
E1=DAS polarita
E2=Parciální Pfail
E6=Zapsat příznak aktivace omezení
F9=Celkový počet programování NAND (stránky)
FB=Celkový počet čtení NAND

[SmartCorsair] ;Added 6.2.0
01=Míra chybovosti čtení RAW
05=Počet bloků v důchodu
09=Hodiny napájení
0C=Počet cyklů napájení
AA=Počet rezervních bloků
AC=Počet chyb při mazání
AE=Neočekávaný počet ztrát napájení
B5=Počet selhání programu
BB=Nahlášené neopravitelné chyby
C2=Teplota
C4=Počet událostí přerozdělení
E7=Životnost SSD
F1=Psáno celoživotně GB
F2=Doživotní GB čtení

[SmartToshiba] ;Added 6.2.0
01=Míra chyb čtení
02=Výkon propustnosti
03=Čas otočení
04=Počet spuštění/zastavení
05=Počet přerozdělených sektorů
07=Rychlost hledání chyb
08=Vyhledat časový výkon
09=Hodiny zapnutí
0A=Počet opakování otočení
0B=Opakované kalibrace
0C=Počet cyklů napájení
A7=SSD ochranný režim
A8=Počet chyb SATA PHY
A9=Celkový počet chybných bloků
AD=Počet vymazání
C0=Neočekávaný počet ztrát napájení
C2=Teplota
C4=Počet událostí přerozdělení
C5=Aktuální počet čekajících sektorů
C6=Neopravitelný počet sektorů
F1=Celkový zápis
F2=Celkový čtení

[SmartSanDiskGb] ;Added 6.2.0
05=Přerozdělený počet bloků
09=Hodiny napájení
0C=Počet cyklů napájení
A6=Min. cyklus W/E
A7=Max Bad Block/Die
A8=Maximální mazací cyklus
A9=Celkový chybný blok
AB=Počet selhání programu
AC=Počet chyb při mazání
AD=Průměrný cyklus mazání
AE=Neočekávaný počet ztrát napájení
BB=Nahlášené neopravitelné chyby
C2=Teplota
D4=Chyba SATA PHY
E6=Procento součtu P/E
E8=Zbývající rezervní blok
E9=Celkový počet GB zapsaných do NAND
F1=Celkem zapsáno GB
F2=Celkem přečteno GB

[SmartKingston] ;Added 6.6.0
01=Míra chyb čtení
02=Výkon propustnosti
03=Čas spinningu
05=Počet přerozdělených sektorů
07=Rychlost hledání chyb
08=Vyhledat časový výkon
09=Hodiny zapnutí
0A=Počet opakování otočení
0C=Počet cyklů napájení
A8=Počet chyb SATA PHY
AA=Chybný počet bloků
AD=Vymazat počet
AF=Chybný počet tabulky clusterů
BB=Neopravitelné chyby
C0=Nebezpečný počet vypnutí
C2=Teplota
C4=Později chybný počet bloků
C5=Aktuální počet čekajících sektorů
C7=Počet chyb CRC
DA=Počet chyb CRC
E7=Životnost SSD
E9=Doživotní zápisy do Flashe
F0=Zápis hlavičky
F1=Zápisy hostitelů
F2=Hostitelské čtení
F4=Průměrný počet vymazání
F5=Maximální počet vymazání
F6=Celkový počet vymazání

[SmartNVMe] ;Added 6.7.0
01=Kritické varování
02=Složená teplota
03=Rezerva k dispozici
04=Dostupná náhradní prahová hodnota
05=Použité procento
06=Čtení datových jednotek
07=Zapsané datové jednotky
08=Příkazy pro hostitelské čtení
09=Příkazy pro zápis hostitele
0A=Čas obsazení řadiče
0B=Napájecí cykly
0C=Hodiny napájení
0D=Nebezpečné vypnutí
0E=Chyby v médiích a integritě dat
0F=Počet položek protokolu chybových informací

[SmartRealtek] ;Added by Realtek
01=Hrubá chybovost dat
05=Počet přerozdělených sektorů
09=Napájení při počítání hodin
0C=Počet cyklů napájení
A1=GDN
A2=Celkový počet vymazání
A3=Max PE cyklus
A4=Průměrný počet vymazání
A5=Počet chybných bloků
A6=Celkový počet chybných bloků
A7=Režim ochrany SSD
A8=Počet chyb SATA Phy
A9=Zdraví
AB=Počet selhání programu
AC=Počet neúspěšných mazání
AE=Neočekávaný počet ztrát energie
AF=Počet selhání ECC
B5=Počet nezařazených přístupů
BB=Nahlášená neopravitelná chyba
C2=Teplota uzavřeného prostoru
C3=Kumulativně korigovaný ecc
C4=Počet událostí přerozdělení
C7=Počet chyb CRC Ultra DMA
CE=Min. počet vymazání
CF=Max. počet vymazání
E7=Zbývá doživotí
E8=Rezervované místo k dispozici
F1=Životnost zápisu
F2=Životnost čtení
F9=Celkem GB zapsáno do NAND (TLC)
FA=Celkový počet GB zapsaných do NAND (SLC)

[SmartSKhynix] ; Updated 8.8.0
01=Read Error Rate
05=Re-Assigned Sector Count
09=Power-On Hours
0C=Power Cycle Count
64=Total Erase Count
A8=Min. Erase Count
A9=Max. Erase Count
AA=Reserve Block Count
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AE=Unexpected Power Loss Count
AF=Program Fail Count(Worst Case)
B0=Erase Fail Count(Worst Case)
B1=Wear Leveling Count
B2=Used Reseved Block Count(Worst Case)
B3=Used Reseved Block Count(SSD Total)
B4=UnUsed Reseved Block Count(SSD Total)
B5=Program Fail Count(SSD Total)
B6=Erase Fail Count(SSD Total)
B7=SATA Downshift Count
B8=End-to-End Error Detection Count
BB=Uncorrectable Error Count
BC=Command Timeout Count
BF=Op Shock Event Count
C2=Temperature
C3=ECC Rate
C4=Reallocation Event Count
C6=Uncorrectable Sector Count
C7=CRC Error Count
C9=Uncorrectable Soft Read Error Rate
CC=Soft ECC Correction Rate
D4=Phy Error Count
E7=SSD Life Left
E9=SSD Life Left
EA=NAND Written
F1=Total LBA Written
F2=Total LBA Read
FA=Total Number of NAND Read Retries

[SmartKioxia] ; Added 8.8.0
09=Power-On Hours Count
0C=Power Cycle Count
A7=SSD Protect Mode
A8=SATA PHY Error Count
A9=Bad Block Count
AD=Erase Count (User Data)
C0=Unexpected Power Loss Count
C2=Temperature
F1=Host Writes

[SmartWdc] ; Added 8.8.0
01=Read Error Rate
05=Reassigned Block Count
09=Power On Hours
0C=Power Cycle Count
A5=Block Erase Count (SLC)
A6=Minimum P/E Cycles
A7=Maximum Bad Blocks per die
A8=Maximum P/E Cycles
A9=Total Bad Block
AA=Grown Bad Blocks
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AD=Average P/E Cycles
AE=Unexpected Power Loss Count
B8=End-to-End Error Detection/Correction Count
BB=Reported Uncorrectable Errors
BC=Command Timeout Count
C2=Temperature
C7=CRC Error Count
D4=SATA PHY Error
E6=Media Wearout Indicator
E8=Available Reserve Space
E9=NAND GB Written
EA=NAND GB Written (SLC)
EE=Media Wearout Indicator (Cycles Remaining)
F1=Total GB Written
F2=Total GB Read
F3=Total NAND Writes
F4=Temperature Throttle Status
F9=NAND GB Written

[SmartKingstonSuv]
; https://media.kingston.com/support/downloads/UV400-SMART-attribute.pdf
; https://media.kingston.com/support/downloads/UV500_SMART_attribute.pdf
01=Read Error Rate
05=Reallocated Sector Count
09=Power On Hours
0C=Power Cycle Count
AA=Used Reserved Block Count
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AE=Unexpected Power Off Count
AF=Program Fail Count Worst Die
B0=Erase Fail Count Worst Die
B1=Wear Leveling Count
B2=Used Reserved Block Count worst Die
B4=Unused Reserved Block Count (SSD Total)
BB=Reported Uncorrectable Errors
C2=Temperature
C3=On-the-Fly ECC Error Count
C4=Reallocation Event Count
C5=Pending Sector Count
C7=UDMA CRC Error Count
C9=Uncorrectable Read Error Rate
CC=Soft ECC Correction Rate
E7=SSD Life Left
EA=Lifetime Nand Writes
F1=Lifetime Host Writes
F2=Lifetime Host Reads
FA=Total Number of NAND Read Retries

[SmartKingstonKC600]
;https://media.kingston.com/support/downloads/KC600-SMART-attribute.pdf
01=Read Error Rate
05=Re-Allocated NAND Block Count
09=Power-On Hours
0C=Power Cycle Count
94=Reserved
95=Reserved
96=Reserved
97=SLC Average Erase Count
9F=DRAM 1 bit Error Count
A0=Reported UECC (UnCorrectable) Errors
A1=Available Reserved Space
A4=Reserved
A5=Reserved
A6=Reserved
A7=Average Erase Count
A8=Reserved
A9=Percentage Of Rated Lifetime Remaining
B1=Reserved
B5=Program Fail Count
B6=Erase Fail Count
C0=Unexpected Power Loss Count
C2=Device Temperature
C3=Hardware ECC Recovered
C4=Reallocation Event Count
C7=UDMA CRC Error Count
E7=Percentage of Rated Lifetime Remaining
E8=Unused Reserved Block Count
F1=Total LBAs Written
F2=Total LBAs Read
F5=Total Media Writes

[SmartKingstonDC500]
;https://media.kingston.com/support/pdf/MKP_521-7_SMART-DC500_attribute_hr.pdf
01=Host UNC Error Count
09=Power on Hours
0C=Power On / Off Cycle
A7=Protect mode
A8=SATA PHY Error Count
A9=Bad Block Rate
AA=Bad Block Information
AC=Erase Failure Count
AD=Erase Count
B5=Program Fail Count
B6=Erase Failure Count
BB=Host UNC Error Count
C0=Unexpected Power Loss Count
C2=Temperature
C4=Total Later Bad Block Count
C7=CRC Error Count
CF=Thermal Throttling Count
DA=CRC Error Count
E7=SSD Life Remaining
E8=Read Fail Count
E9=NAND Write
F1=Host Write
F2=Host Read
F4=Avg Erase Count
F5=Max Erase Count
F6=Total Erase Count

[SmartKingstonSA400]
;https://github.com/hiyohiyo/CrystalDiskInfo/issues/20
01=Uncorrectable Errors
09=Power On Hours
0C=Power Cycles
94=Vendor Unique
95=Vendor Unique
A7=Vendor Unique
A8=SATA PHY Error Count
A9=Vendor Unique
AA=Bad Block Count
AC=Vendor Unique
AD=Erase Count
B5=Vendor Unique
B6=Vendor Unique
BB=Uncorrectable ECC Errors
C2=Temperature
C4=Reallocation Events
C7=SATA CRC Error
DA=CRC Error Count
E7=SSD Wear Indicator
E9=Lifetime Nand Writes
F1=Lifetime Writes from Host
F2=Lifetime Read from Host
F4=Average Erase Count
F5=Max Erase Count
F6=Total Erase Count

[SmartSsstc]
01=Raw Read Error Rate
05=Reallocated Block Count
09=Power On Hours
0C=Power Cycle Count
AA=Available Reserved Space
AB=Program Fail Count(Total)
AC=Erase Fail Count(Total)
AD=Average Program/Erase Count
AE=Unexpected Power Loss Count
AF=Program Fail count (Worst case)
B0=Erase Fail Count (Worst case)
B1=Wear Leveling Count
B2=Used Reserved Block Count (Worst case)
B3=Used Reserved Block Count (Total)
B4=Unused Reserved Block Count (Total)
B7=SATA Interface Down shift
B8=End-to-End Data Errors Count
BB=Uncorrectable Error Count
BC=Command Time out
C2=Drive Temperature
C3=ECC rate
C6=OffLine Uncorrectable Error Count
C7=SATA CRC Error Count
E5=Power Loss Protection Failure
E7=Percentage Lifetime Remaining
E8=Available Reserved Space 
E9=NAND GB Written
F1=Total Host Write
F2=Total Host Read 
F3=NAND GB Written

[SmartIntelDc]
;https://github.com/hiyohiyo/CrystalDiskInfo/issues/18
01=Raw Read Error Count
05=Reallocated Flash Block Count
09=Power-On Hours Count
0C=Power Cycle Count
0E=Device Capacity
0F=User Capacity
10=Spare Blocks Available
11=Remaining Spare Available
AC=Total Block Erase Failure
AD=Per Block Max Erase Count
AE=Unexpected Power Loss Count
AF=Average Erase Count
B0=Power Loss Protection Error
B5=Total Block Program Failure
B8=End-to-End Error Detection Count
BB=Uncorrectable Error Count
C2=Temperature
C5=Pending Sector Count
C6=Offline Uncorrectable Error Count
C7=CRC Error Count
CA=Percentage of Drive Life Used
E2=Timed Workload - Media Wear
E3=Timed Workload - Host Read/Write Ratio
E4=Timed Workload Timer
EA=Thermal Throttle Status
EB=Total Host Bytes/Sectors Written
F1=Total Nand Bytes/Sectors Written

[SmartApacer]
09=Power on Hours
0C=Power Cycle Count
A3=Maximum Erase Count
A4=Average Erase Count
A6=Total Later Bad Block Count
A7=SSD Protect Mode
A8=SATA PHY Error Count
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AF=Bad Cluster Table Count
C0=Unexpected Power Loss Count
C2=Temperature
E7=Lifetime Left
F1=Total Sectors Write

[SmartSiliconMotion]
01=Read Error Rate
05=Reallocated Sectors Count
09=Power-On Hours
0C=Power Cycle Count
94=SLC Total Erase Count
95=SLC Maximum Erase Count
96=SLC Minimum Erase Count
97=SLC Average Erase Count
9F=DRAM 1 bit Error Count
A0=Uncorrectable sectors count when read/write
A1=Number of Valid Spare Blocks
A2=Number of Cache Data Block
A3=Number of Initial Invalid Blocks
A4=Total Erase Count
A5=Maximum Erase Count
A6=Minimum Erase Count
A7=Average Erase Count
A8=Max Erase Count of Spec
A9=Remain Life
AF=Program fail count in worst die
B0=Erase fail count in worst die
B1=Total Wear Level Count
B2=Runtime Invalid Block Count
B5=Total Program Fail Count
B6=Total Erase Fail Count
BB=Uncorrectable Error Count
C0=Power-Off Retract Count
C2=Temperature
C3=Hardware ECC Recovered
C4=Reallocation Event Count
C5=Current Pending Sector Count
C6=Uncorrectable Error Count Off-line
C7=Ultra DMA CRC Error Count
E8=Available Reserved Space
F1=Total LBA Written
F2=Total LBA Read
F5=Flash Write Sector Count

[SmartJMicron66x]
01=Read Error Rate
02=Throughput Performance
03=Spin-Up Time
05=Reallocated Sectors Count
07=Seek Error Rate
08=Seek Time Performance
09=Power-On Hours
0A=Spin Retry Count
0C=Power Cycle Count
A7=SSD Protect Mode
A8=SATA PHY Error Count
AA=Bad Block Count
AD=Erase Count
AF=Bad Cluster Table Count
B4=Spare Block Count
C0=Unexpected Power Loss Count
C2=Temperature
C5=Current Pending Sector Count
E7=Drive Life
E9=Write Sector Count (NAND)
F0=Write Head
F1=Total LBA Written
F2=Total LBA Read

[SmartPhison]
01=Read Error Rate
09=Power on Hours
0C=Power Cycle Count
A8=SATA PHY Error Count
AA=Bad Block Count
AD=Erase Count
C0=Unexpected Power Loss Count
C2=Temperature
DA=Number of CRC Error
E7=SSD Life Left
F1=Host Writes

[SmartSeagate]
; https://crystalmark.info/board/c-board.cgi?cmd=one;no=1818;id=#1818
01=Read Error Rate
05=Retired Sectors Count
09=Power On Hours
0C=Power Cycle Count
10=Spare Blocks Available
11=Remaining Spare Blocks
A8=SATA PHY Error Count
AA=Bad Block Count
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AD=Erase Count
AE=Unexpected Power Loss Count
B1=Wear Range Delta
B5=Program Fail Count
B6=Erase Fail Count
C0=Unexpected Power loss Count
C2=Temperature
C9=Soft Error Rate
CC=Soft ECC Correction Rate
DA=CRC Error Count
E7=SSD Life Left
E8=Read Failure Block Count
E9=NAND GiB Written
EA=Lifetime Writes To Flash
EB=NAND sectors Written
F1=Lifetime Writes From Host
F2=Lifetime Reads From Host
FA=Lifetime NAND Read Retries

[SmartSeagateIronWolf]
; https://www.seagate.com/jp/ja/internal-hard-drives/ssd/ironwolf-nas-ssd/#specs
01=Raw Read Error Rate
05=Reallocated Sector Count
09=Power On Hours
0C=Power Cycle Count
64=Flash Gigabytes Erased
66=Lifetime PS4 Entry Count
67=Lifetime PS3 Entry Count
AA=Grown Bad Block Count
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AD=Average Program/Erase Count
AE=Unexpected Power Loss Count
B1=Wear Range Delta
B7=SATA/PCIe Interface Downshift Count
BB=Uncorrectable ECC Count
C2=Temperature
C3=RAISE ECC Correctable Count
C6=Uncorrectable Read Error Count
C7=SATA R-Error (CRC) Error Count
E6=Drive Life Protection Status
E7=SSD Life Left
E8=Available Reserved Space
E9=Lifetime Writes to Flash
F1=Lifetime Writes From Host
F2=Lifetime Reads From Host
F3=Free Space

[SmartMarvell] ; Added 8.8.3
05=Number of New Bad Block
09=Power On Hours
0C=Power Cycle Count
A4=Total Erase Count
A5=Maximum Erase Count
A6=Minimum Erase Count
A7=Average Erase Count
C0=Power off Retract Count
C2=Temperature
C7=SATA CRC Error Count
F1=Total Written
F2=Total Read

[SmartMaxiotek] ; Added 8.8.6
05=Reallocated Sector Count
09=Power-On Hours
0C=Power Cycle Count
A7=SSD Protect Mode
A8=PHY Error Count
A9=Bad Block Count
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AD=Erase Count
AF=Bad Cluster Table Count
B1=Read Retry Count
B4=Spare Block Count Left
BB=Reported UNC Errors
C0=Unexpected Power Loss Count
C2=Temperature
C4=Reallocated Event Count
C7=UDMA CRC Error Count
CE=Minimum Erase Count
CF=Maximum Erase Count
D0=Average Erase Count
D1=Minimum Erase Count of SLC block
D2=Maximum Erase Count of SLC block
D3=Average Erase Count of SLC block
E7=SSD Life Left
E9=Write Counts Sectors to Nand
EA=Read Counts Sectors from Nand
F1=Write Sector Count
F2=Read Sector Count
F5=Bit Error Count

[SmartSeagateBarraCuda] ; Added 8.9.0
01=UECC Error Count
05=Retired Sectors Count
09=Power On Hours
0C=Power Cycle Count
10=Spare Blocks Available
11=Remaining Spare Blocks
A8=SATA PHY Error Count
AA=Bad Block Count
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AD=Erase Count
AE=Unexpected Power Loss Count
B1=Wear Range Delta
B5=Program Fail Count
B6=Erase Fail Count
C0=Unexpected Power loss Count
C2=Temperature
C9=Soft Error Rate
CC=Soft ECC Correction Rate
DA=CRC Error Count
E7=SSD Life Left
E8=Read Failure Block Count
E9=NAND GiB Written
EA=Lifetime Writes To Flash
EB=NAND sectors Written
F1=Lifetime Writes From Host
F2=Lifetime Reads From Host
FA=Lifetime NAND Read Retries

[SmartYmtc] ; Added 8.10.0
05=New Bad Block Count
09=Power-On Hours Count
0C=Power Cycle Count
AA=Max Bad Block Count
A8=SATA PHY Error Count
A9=Bad Block Count
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AD=Erase Count
AF=Bad Cluster Count
B7=SATA Interface Downshift
B8=End to End Error Detection/Correction Count
BB=Uncorrectable Error Count
BE=Temperature
C0=Unexpected Power Loss Count
C4=Re-allocated Event Count
C7=CRC Error Count
CE=Minimum Erase Count
CF=Maximum Erase Count
D0=Average Erase Count
D1=SLC Minimum Erase Count
D2=SLC Maximum Erase Count
D3=SLC Average Erase Count
E7=SSD Life Left
E9=Write sector count to NAND
EA=Read sector count to NAND
F1=Total LBA written
F2=Total LBA Read
F3=NAND Temperature
F5=Bit Error Count

[SmartScy] ;Added 8.12.8
01=Raw Read Error Rate
05=Reallocated Sector Count
07=Seek Error Rate
09=Power-On Hours
0C=Drive Power Cycle Count
A7=Average Erase Count
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AD=Erase Count
B1=Read Retry Count
B4=Spare Block Count Left
B7=Runtime Bad Block
BB=Reported UNC Errors
C0=Unexpected Power Loss Count
C2=Controlled Temperature
C3=Cumulative ECC Bit Correction Count
C4=Reallocated Event Count
C5=Current Pending Sector
C7=UDMA CRC Error Count
E7=SSD Life Left
F1=Total LBAs Written
F2=Total LBAs Read
F5=Total Nand Flash Written

[SmartRecadata] ;Added 8.14.0
07=Seek Error Rate
09=Power-On Hours
0C=Drive Power Cycle Count
A7=Average erase count
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AD=Erase Count
B1=Read Retry Count
B4=Spare Block Count Left
B7=Runtime Bad Block
BB=Reported UNC Errors
C0=Unexpected Power Loss Count
C2=Controlled temperature
C3=Cumulative ECC Bit Correction Count
C4=Reallocated Event Count
C5=Current Pending Sector
C7=UDMA CRC Error Count
E7=SSD Life Left
F1=Total LBAs written
F2=Total LBAs read
F5=Total Nand Flash Written

[SmartSanDiskHp] ;Added 8.17.0
01=Raw Read Error Rate
05=Reassigned Block Count
09=Power On Hours
0C=Drive Power Cycle Count
AA=Reserved Block Count
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AD=Wear Leveling Count
AE=Unexpected Power Loss Count
B0=Unused Reserved Block Count
B7=SATA Interface Downshift Count
B8=End to End Error Detection/Correction Count
BB=Uncorrectable Error Count
BC=Command Time Out
BE=Airflow Temperature
C2=Temperature
C4=Reallocated Event Count
C7=CRC Error Count
C9=SSD Life Left
E6=Media Wearout Indicator
F1=Total LBAs Written
F2=Total LBAs Read
F3=Throttle Statistics
F4=Temperature Throttle Status
F9=TLC NAND GB Writes

[SmartSanDiskHpVenus] ;Added 8.17.0
01=Raw Read Error Rate
05=Reassigned Block Count
09=Power On Hours
0C=Drive Power Cycle Count
AA=Reserved Block Count
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AD=Wear Leveling Count
AE=Unexpected Power Loss Count
B0=Unused Reserved Block Count
B7=SATA Interface Downshift Count
B8=End to End Error Detection/Correction Count
BB=Uncorrectable Error Count
BC=Command Time Out
BE=Airflow Temperature
C2=Temperature
C4=Reallocated Event Count
C7=CRC Error Count
C9=SSD Life Left
E6=Media Wearout Indicator
F1=Total LBAs Written
F2=Total LBAs Read
F3=Total NAND Writes
F4=Temperature Throttle Status
F9=TLC NAND GB Writes

[SmartSanDiskDell] ;Added 8.17.0
05=Reassigned Block Count
09=Power On Hours
0C=Drive Power Cycle Count
AF=Program Fail Count (Worst Case Component)
B0=Erase Fail Count (Worst Case Component)
B1=Wear Leveling Count
B2=Used Reserved Block Count (Worst Case Component)
B3=Used Reserved Block Count (SSD Total)
B4=Remaining Reserved Block Count (SSD Total)
B5=Program Fail Count (SSD Total)
B6=Erase Fail Count (SSD Total)
BB=Uncorrectable Error Count
C2=Temperature
C3=ECC Rate
C7=CRC Error Count
E6=Media Wearout Indicator
EE=Media Wearout Indicator (Cycles Remaining)
F1=Total LBAs Written
F2=Total LBAs Read

[SmartSanDiskLenovo] ;Added 8.17.0
05=Reassigned Block Count
09=Power On Hours
0C=Drive Power Cycle Count
A6=Minimum P/E Cycles
A7=Maximum Bad Blocks per Die
A8=Maximum P/E cycles
A9=Total Bad Blocks
AA=Grown Bad Blocks
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AD=Average P/E Cycles Attribute
AE=Unexpected Power Loss Count
B2=Used Reserved Block Count
B4=Remaining Reserved Block Count
B8=End to End Error Detection/Correction Count
BB=UECC Count
BC=Command Time Out
C2=Temperature
C7=SATA CRC Errors
D4=SATA PHY Errors
E6=Media Wearout Indicator
E8=Available Reserved Space
E9=NAND GB Written
EA=NAND GB Written (SLC)
F1=Total Host GB Write
F2=Total GB Read
F3=Throttle Statistics
F4=Thermal Throttle Status

[SmartSanDiskLenovoHelenVenus] ;Added 8.17.0
05=Reassigned Block Count
09=Power On Hours
0C=Drive Power Cycle Count
A6=Minimum P/E Cycles
A7=Maximum Bad Blocks per Die
A8=Maximum P/E cycles
A9=Total Bad Blocks
AA=Grown Bad Blocks
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AD=Average P/E Cycles Attribute
AE=Unexpected Power Loss Count
B2=Used Reserved Block Count
B4=Remaining Reserved Block Count
B8=End to End Error Detection/Correction Count
BB=UECC Count
BC=Command Time Out
C2=Temperature
C7=SATA CRC Errors
D4=SATA PHY Errors
E8=Available Reserved Space
E9=Media Wearout Indicator
EA=NAND GB Written (SLC)
F1=Total Host GB Write
F2=Total GB Read
F3=Throttle Statistics
F4=Thermal Throttle Status
F9=NAND GB Written (TLC)

[SmartMicronMU03] ;Added 8.17.0
01=Raw Read Error Rate
05=Reallocated NAND Block Count
09=Power On Hours Count
0C=Power Cycle Count
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AD=Average Block Erase Count
AE=Unexpected Power Loss Count
B4=Unused Spare NAND Blocks
B5=Non-4K Aligned Access
B7=SATA interface Downshift
B8=Error Correction Count
BB=Reported Uncorrectable Errors
C2=Temperature
C4=Reallocation Event Count
C5=Current Pending ECC Count
C6=SMART Offline Scan Uncorrectable Error Count
C7=UDMA CRC Error Count
CA=Lifetime Remaining
CE=Write Error Rate
D2=Successful RAIN Recovery Count
F0=Host Program Page Count
F1=Total LBAs Written
F2=Total LBAs Read
F3=Total Program Page Count
F6=Cumulative Host Sectors Written
F7=Host Program NAND Pages Count
F8=FTL Program NAND Pages Count

[SmartSanDiskCloud] ;Added 9.0.0
05=Retired Block Count
09=Power On Hours
0D=Count of Uncorrectable ECC Errors
20=Write Amplification multiplied by 100
21=Write Amplification Factor
AA=Reserve Block Count
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AD=Average Write/Erase Count
AE=Unexpected Power Loss Count
B2=SSD Life Left (upto 0.01%)
BF=Clean Shutdown Count
C0=Unclean Shutdown Count
C2=Temperature
C4=Number of Blocks Reallocated
E6=Percent of Total Write/Erase Count
E8=Spare Blocks Remaining
E9=Total Nand Writes 64GB
EB=Capacitor Health
F1=Total Host Writes 64GB
F2=Total Host Reads 64GB
F4=Lifetime Thermal Throttle Activations
F5=Percent Drive Life Remaining
FD=SPI Tests Remaining

[SmartSiliconMotionCVC] ;Added 9.3.0
05=Re-Assigned Count
09=Power-On Hours Count
0C=Drive Power Cycle Count
A5=SLC Cache
AA=Grown Bad Block Count
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AD=Avg Erase Count
AE=Unexpected Power Loss Count
AF=Program Fail Count (Worst case)
B7=Total SATA Link Speed Downshift
B8=End-to-End Data Errors corrected
BB=Uncorrectable Errors
BD=Max Erase Count
BE=Temperature
BF=Min Erase Count
C3=Read Error Rate
C6=Off-Line Scan Uncorrectable Sector Count
C7=SATA CRC Error Count
CA=SSD Life Left
E8=Total Spare Counts
E9=TLC NAND Write
F1=Host Write
F2=Host Read
94=RAID Event Count
95=RAID Uncorrectable Count
A7=SSD Protect Mode
93=Soft Retry Event Count
EA=SLC NAND Write

[SmartAdataIndustrial] ;Added 9.3.1
09=Power-On hours Count
0C=Drive Power Cycle Count
A7=SSD Protect Mode
A8=SATA PHY Error Count
A9=Bad Block Count
AD=Erase Count
AF=Bad Cluster Table Count
B4=Spare block count left
C0=Unexpected Power Loss Count
C2=Temperature
E7=SSD life left
E9=Flash Write Sector Count
EA=Flash Read Sector Count
F1=Write Sector Count
F2=Read Sector Count
